**Eks. MONTAGEBESKRIVELSE**

1. **Leverancetidsplan**

Iht. gældende hovedtidsplan af dato xx

1. **Montagevejledning**

Montagen udføres iht. elementleverandørens montagevejledning, som skal indeholde:

- Montage & sikkerhedsvejledning

 (jf. BAR anvisning: ”Montage af træelementer”)

- Montageplaner (elementnummerering, montageretning, mål mv.)

- Samlingsdetaljer inkl. forbindelser

- Løsdelsliste

- Læsseliste

Inden montagen påbegyndes skal den montageansvarlige entreprenør foretage en montagegennemgang med leverandøren og der skal udarbejdes en ”lukningsstrategi” til sikring mod nedbør (byggefugt).

Montøren skal endvidere sikre sig, at de nødvendige og supplerende detaljer vedrørende tilstødende bygningsdele, herunder tætning/sammenføring af dampspærre, forankringer mv. er til stede.

1. **Udbudskontrolplaner**

Elementmontagen udføres og kontrolleres iht. følgende 3 kontrolplaner

3.1: Startkontrol underlag

 (forudgående/tilstødende bygningsdele(rådgiver/byggetilsyn)

3.2: Modtagekontrol elementleverance (montør)

3.3: Proceskontrol/montage (rådgiver/byggetilsyn)

* Lukningsstrategi (interimsforanstaltninger til sikring mod nedbør)
* Mål- og tolerancer
* Forankringer
* Lukning/komplettering samlinger
* Tæthed samlinger (elementsamlinger, tilstødende bygningsdele)
* Evt. Blowerdoor-test

**Bilag 1: OPSTARTSKONTROL**

****

**Bilag 2: MODTAGEKONTROL**

****

**Bilag 3: PROCESKONTROL**

****